|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ** |
| **ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**  |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |  |
| **ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ** |  |
| **ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 17/2022** |  |
| **Κ.Α. 20.6699.0007**  |  |
|  |  |  |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |
|  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΝΑΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** |
|  | **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ** |  |
| 1 | Γεννήτρια Βενζίνης (Τετράχρονη) 6kVA | Γεννήτρια Βενζίνης (Τετράχρονη) 7.5kVA, μονοφασική 230V, με τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης, με δοχείο καυσίμου 25 lt, με ασφάλεια χαμηλής στάθμης λαδιού, ασφάλεια υπερφόρτωσης, με αντικραδασμικό σύστημα και χειροκίνητη εκκίνηση. Να διαθέτει ένα ρευματοδότη AC 16Α, ένα ρευματοδότη AC 32Α και ένα ρευματοδότη DC8,3A, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 2 | Γωνιακός τροχός μπαταρίας 18V, 800W, 9000 στρ./λεπτο, δίσκος 125 χιλ., σπείρωμα Άξονα M14 | Γωνιακός τροχός μπαταρίας 18V, 800W, χωρίς ψήκτρες κινητήρα με ηλεκτρονικό φρένο το οποίο να σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη, ηλεκτρονικό συμπλέκτης ο οποίος να μειώνει την αντίδραση "κλοτσήματος" σε περίπτωση κολλήματος η τσιμπήματος με καλύμματα αεραγωγών ώστε να περιορίζεται η απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα, με λαστιχένια επικάλυψη η οποία να παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και άνεση, με δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχοΝα περιλαμβάνει: Προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων, περιστροφική λαβή 2 θέσεων, κλειδί και θήκη μεταφοράςΤεχνικά χαρακτηριστικά : Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στρ./λεπτο, Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 χιλ., Σπείρωμα Άξονα M14 ενδεικτικός τύπος DeWalt XLR LI-ION DCG405NΝα περιλαμβάνει κατάλληλη μπαταρία 18V 5.0 Ah LiIon (Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0 Αh, τάση 18V, με ένδειξη της φόρτισης της μπαταρίας πάνω στην μπαταρία, Ιόντων Λιθίου XR)Προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 3 | Γωνιακός τροχός ρεύματος, 1500W με μέγιστη διάμετρο δίσκων 125mm | Γωνιακός τροχός ρεύματος, 1500W με μέγιστη διάμετρο δίσκων 125mm.Χαρακτηριστικά : Τροφοδοσία ρεύματος 230V, ισχύς 1500 W, μήκος καλωδίου 4 m, μέγιστη ταχύτητα μοτέρ 10000 rpm, με δυνατότητα ρύθμιση της ταχύτητας, μέγιστη διάμετρος δίσκου 125 mm, σπείρωμα άξονα M14 με προστασία υπερφόρτωσης και διακόπτη με σύστημα ρελε που αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του εργαλείου όταν το φις επανατοποθετηθεί στην πρίζα και ο διακόπτης έχει παραμείνει στη θέση εκκίνησης, με σύτημα εξαγωγής σκόνης, ενδεικτικού τύπου Dewalt DWE4257, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 4 | Κρουστικό Δράπανο 720W | Κρουστικό Δράπανο 720W, ενδεικτικού τύπου Makita HP2051HJΙκανότητες Διάτρησης : Χάλυβας Ø 13 mm, Ξύλο Ø 40 mm, Τσιμέντο Ø 20 mmΜέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ 1200 rpm με ρύθμιση ταχύτητας, κρουστικό,περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 5 | Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V | Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V ενδεικτικού τύπου Makita HP457DWEΙκανότητες Διάτρησης : Χάλυβας Ø 13 mm, Ξύλο Ø 36 mm, Τσιμέντο Ø 13 mmΜέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ 1400 rpm με Ρύθμιση Ταχύτητας, Μέγιστη Ροπή 42 Nm, με Ρύθμιση Ροπής, Κρουστικό, με εναλλάξιμη Κεφαλή, περιλαμβάνονται μπαταρία Λιθίου χωρητικότητας 5 Ah, φορτιστής και βαλιτσάκι μεταφοράς, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου ΝαιΣυμπεριλαμβανόμενος Φορτιστής Ναι και βαλιτσάκι μεταφοράς μεΣκληρή Θήκη |
| 6 | Κρουστικό σκαπτικό με SDS Max | Κρουστικό σκαπτικό με SDS Max. Με οπίσθια αντί-κραδασμική λαβή και σύστημα απόσβεσης κραδασμών, με ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας, με διακόπτη για συνεχόμενη λειτουργία για λάξευση, με δυνατότητα αναστολής περιστροφής για εργασίες κατεδάφισης σε τούβλο, τοιχοποιία και ελαφριά λάξευση σε τσιμέντο και ένδειξη φθοράς ψηκτρών. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ταχύτητα φορτίου: 145 - 290 rpm, κρούσεις: 1105 - 2210 bpm, κρουστική ενέργεια (EPTA 05/2009) μεγαλύτερο από 19 J, Τύπος τσοκ: SDS-Max, Μέγ. ικανότητα διάτρησης (mπετόν) τουλάχιστον 52 mm με πλευρική λαβή και θήκη μεταφοράς, ενδεικτικού τύπου Dewalt D25773K, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 7 | Πιστολέτο, κρουστικό, 650W, 18V, μπαταρίας | Πιστολέτο, κρουστικόΤύπος τσοκ: SDS-Plus, Τάση: 18 V, Αποδιδόμενη ισχύς: 650 Watts, Κρουστική Ενέργεια: 2.6 J, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1500 στρ./λεπτο, Κρούσεις ανά λεπτό: 0-5500 bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ]: 26mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ]: 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ]: 13mm, Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion ενδεικτικός τύπος DeWalt DCH133N1-QW, 18V Li-Ion SDS-PLUS 2.6J BrushlessΝα περιλαμβάνει κατάλληλη μπαταρία 18V 5.0 Ah LiIon (Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0 Αh, τάση 18V, με ένδειξη της φόρτισης της μπαταρίας πάνω στην μπαταρία, Ιόντων Λιθίου XR) και βαλίτσα βαρέους τύπου.Προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 8 | Τροχός γωνιακός 125mm, 18V μπαταρίας με ρύθμιση στροφών | Τροχός γωνιακός 125mm, 18V μπαταρίας με ρύθμιση στροφών. Μέγιστη ταχύτητα μοτέρ 85000 rpm με ρύθμιση ταχύτητας, μέγιστη διάμετρος δίσκου 125 mm, σπείρωμα Άξονα M14, χωρίς καρβουνάκια (Brushless), ενδεικτικού τύπου Makita DGA504Z με μπαταρία 5Ah και φορτιστή, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
|  | **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ** |  |
| 9 | Αναλάμποντας φανός σήμανσης | Αναλάμποντας φανός σήμανσης, διαμέτρου Ø18εκ, διπλής όψης, τεχνολογίας Led χαμηλής κατανάλωσης με δύο (2) Ultra-bright led μονάδες, με διακόπτη ON/OFF και αυτόματο διακόπτη κλεισίματος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με μπαταρία τύπου 4R25 6V (η μπαταρία περιλαμβάνεται), με δυνατότητα περιστροφής μέχρι 90° από την βάση του για ευκολία στην τοποθέτηση, κατάλληλος για την προειδοποίηση και σήμανση βιομηχανικών χώρων, εργοταξίων και προσωρινών οδικών παρακάμψεων, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 10 | Κολώνα αλυσίδας σήμανσης ύψους 90cm περίπου | Κολώνα αλυσίδας σήμανσης από PVC, διάμετρος σωλήνα Φ40, ύψους 90cm περίπου, κόκκινου χρώματος, να φέρει τρεις αντανακλαστικές μεμβράνες (high reflection), κατάλληλη να δεχτεί στο επάνω μέρος αλυσίδα σήμανσης, με πλαστική βάση που γεμίζει με νερό, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 11 | Πλαστική αλυσίδα σήμανσης κόκκινου και λευκού χρώματος, 30 μέτρων | Πλαστική αλυσίδα σήμανσης, κόκκινη και λευκή, μήκους 30 μέτρων, με διάμετρος πλαστικών κρίκων 6 χιλ. κατάλληλη για εξωτερική χρήση, κατασκευασμένη ώστε να είναι εξαιρετικά ορατή για την δημιουργία προσωρινού φράγματος ασφαλείας, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 12 | Πλαστικός κώνος σήμανσης ύψους 100 cm με βαριά λαστιχένια βάση | Κώνος σήμανσης, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (PE) ύψους 1000 mm. Με λεία επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, ολόσωμος χωρίς ραφές.Να αποτελείται από σώμα έντονου κόκκινου χρώματος, να φέρει μια ή δυο αντανακλαστικές μεμβράνες (high reflection) και βάση μαύρου χρώματος υψηλού βάρους. Κατασκευασμένος ώστε να προσφέρει υψηλή ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, να έχει χαμηλό κέντρο βάρους για μεγάλη σταθερότητα και να μην προξενεί ζημιές στα διερχόμενα οχήματα σε περίπτωση πρόσκρουσης, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 13 | Πλαστικός κώνος ύψους 75 cm με βαριά λαστιχένια βάση | Κώνος σήμανσης, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (PE) ύψους 750 mm. Με λεία επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, ολόσωμος χωρίς ραφές.Να αποτελείται από σώμα έντονου κόκκινου χρώματος, να φέρει μια ή δυο αντανακλαστικές μεμβράνες (high reflection) και βάση μαύρου χρώματος υψηλού βάρους. Κατασκευασμένος ώστε να προσφέρει υψηλή ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, να έχει χαμηλό κέντρο βάρους για μεγάλη σταθερότητα και να μην προξενεί ζημιές στα διερχόμενα οχήματα σε περίπτωση πρόσκρουσης, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
|  | **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ** |  |
| 14 | Allen (γωνιακά) κλειδιιά σετ 10 τεμαχίων σε ανθεκτική πλαστική θήκη | Allen κλειδιιά (γωνιακά) σετ 10 τεμαχίων σε ανθεκτική πλαστική θήκη. Εξάγωνα: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 15 | Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή | Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή, τάση DC : 2/20/200 +/-0,5%,1000V +/-1%, τάση AC : 200/750V +/-1%, Ένταση AC : 200/2000Α, μέγιστη διάμετρος αγωγού Φ55mm, Αντίσταση 200Ω +/-1% 20kΩ/2ΜΩ +/-1,5%, Συχνότητα, Θερμοκρασία, Τέστ διόδου, Ωμική Συνέχεια, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 16 | Αρίδες SDS 10mm | Αρίδες SDS 10mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 17 | Αρίδες SDS 6mm | Αρίδες SDS 6mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 18 | Αρίδες SDS 8mm | Αρίδες SDS 8mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 19 | Ατσαλίνα Nylon με σταθερά άκρα, 5m | Ατσαλίνα διαμέτρου 3mm με σταθερά άκρα,εύκαμπτος μεταλλικός οδηγός σπιράλ με 2 θηλιές έλξης, ενισχυμένη θηλιά έλξης με ειδική αυλάκωση για ευκολότερο δέσιμο καλωδίων, σταθερά άκρα για μεγαλύτερη ευελιξία στη διείσδυση, καμπυλότητα: 80mm, διάμετρος σωλήνα: μεγ.16mm, αντοχή θραύσης: 300Kg, δύναμη έλξης: 150Kg, διάμετρος: 3mm, μήκος: 5m, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 20 | Ατσαλίνα πολυεστερική (3πλο νημα) με σταθερά άκρα Ø7mm, 50m | Πολυεστερική ατσαλίνα “3 νημάτων” Ø7mm, με σταθερα άκρα μήκους 50 μέτρων, με σπιράλ μεταλλικό οδηγό, με θηλιά έλξης και θηλιά έλξης στο πίσω άκρο της ατσαλίνας. Χαρακτηριστικά : καμπυλότητα (R) 100mm, αντοχή θραύσης 450kg, δύναμη έλξης 400kg, μήκος 50m, βάρος 2.3kg, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 21 | Γαλλικό κλειδί με μόνωση 200mm και άνοιγμα κλειδιού έως 25mm | Γαλλικό κλειδί με μόνωση μήκου 200mm και άνοιγμα κλειδιού έως 25mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 22 | Γαλλικό κλειδιά με μόνωση μήκους 300mm, και άνοιγμα κλειδιού έως 32mm | Γαλλικό κλειδιά με μόνωση μήκους 300mm, και άνοιγμα κλειδιού έως 32mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 23 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μεγάλο 220V-250V | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μεγάλο 220V-250V, πιστοποίηση VDE & CE Μονωτική πλαστική λαβή. Λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου, μήκους 185mm, πλάτος μύτης 4mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 24 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μικρό 220V-250V | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μικρό 220V-250V, πιστοποίηση VDE & CE Μονωτική πλαστική λαβή. Λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου, μήκους 140mm, πλάτος μύτης 3mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 25 | Δοκιμαστικό τάσης (Doyspol) ενδεικτικού τύπου UT15C UNI-T | Δοκιμαστικό τάσης (Doyspol) ενδεικτικού τύπου UT15C UNI-T, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 26 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 12.5" | Με μεταλλικά κλείστρα, πλαστική χειρολαβή, με αποσπώμενο ράφι εργαλείων, με 2 ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι, διαστάσεις: 32x18x14cm περίπου, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 27 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 19" | Με μεταλλικά κλείστρα, πλαστική χειρολαβή, με αποσπώμενο ράφι εργαλείων, με 2 ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι, διαστάσεις: 48x26x24cm περίπου, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 28 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 24" | Με μεταλλικά κλείστρα, πλαστική χειρολαβή, με 2 αποσπώμενα ράφαι εργαλείων, με 2 ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι, διαστάσεις: 60x29x28cm περίπου, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 29 | Κασετίνα καρυδακια 1/2 μεταλλική 23 τεμ. ενδεικτικού τύπου Unior 190Β16P23-612779 | Κασετίνα καρυδακια 1/2 μεταλλική 23 τεμ. ενδεικτικού τύπου Unior 190Β16P23-612779, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 30 | Κασετίνα καρυδακια 1/4 μεταλλική 44 τεμ. ενδεικτικού τύπου Unior 188Β 615150 | Κασετίνα καρυδακια 1/4 μεταλλική 44 τεμ. ενδεικτικού τύπου Unior 188Β 615150, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 31 | Κατσαβίδι ίσιο, 2,5Χ0,4-75 1000V, μήκος 160mm, ενδεικτικού τύπου UNIOR | Κατσαβίδι ίσιο, 2,5Χ0,4-75 1000V, μήκος 160mm, ενδεικτικού τύπου UNIOR, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 32 | Κατσαβίδι ίσιο, 3,5Χ0,6-100 1000V, μήκος 185mm | Κατσαβίδι ίσιο, 3,5Χ0,6-100 1000V, μήκος 185mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 33 | Κατσαβίδι σταυρός τύπου ΠΟΖΙΝΤΡΑΙΒ, PZ0-60 1000V, μήκος 145mm | Κατσαβίδι σταυρός τύπου ΠΟΖΙΝΤΡΑΙΒ, PZ0-60 1000V, μήκος 145mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 34 | Κατσαβίδι σταυρός τύπου ΠΟΖΙΝΤΡΑΙΒ, PZ2-100 1000V, μήκος 195mm | Κατσαβίδι σταυρός τύπου ΠΟΖΙΝΤΡΑΙΒ, PZ2-100 1000V, μήκος 195mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 35 | Κοπίδι (φαλτσέτα) 18mm με 3 ανταλλακτικές λάμες | Κοπίδι (φαλτσέτα) με ανταλλακτικές λεπίδες, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 36 | Μεγγόμετρο υψηλής παραγωγής τάσης διάσπασης με μανιατό | Μεγγόμετρο υψηλής παραγωγής τάσης διάσπασης, αναλογικό με μεγάλη οθόνη ευκρινών ενδείξεων, εύρος μέτρησης : 0- 10000ΜΩ, ακρίβεια : 20%, μήκος κλίμακας : 8cm, τάση Μέτρησης : 2500V, με μανιατό, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 37 | Μύτη βιδολόγου PH1, 25mm | Μύτη βιδολόγου PH1, 25mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 38 | Μύτη βιδολόγου PH1, 57mm | Μύτη βιδολόγου PH1, 57mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 39 | Μύτη βιδολόγου PH2, 25mm | Μύτη βιδολόγου PH2, 25mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 40 | Μύτη βιδολόγου PH2, 57mm | Μύτη βιδολόγου PH2, 57mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 41 | Μύτη βιδολόγου PH3, 25mm | Μύτη βιδολόγου PH3, 25mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 42 | Μύτη βιδολόγου PZ1, 57mm | Μύτη βιδολόγου PZ1, 57mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 43 | Μύτη βιδολόγου PZ2, 57mm | Μύτη βιδολόγου PZ2, 57mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 44 | Μυτοτσίμπιδο ενδεικτικού τύπου, Knipex 26-12-200 | Μυτοτσίμπιδο ενδεικτικού τύπου, Knipex 26-12-200, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 45 | Πένσα πρεσαρίσματος ακροδεκτών | Πένσα πρεσαρίσματος ακροδεκτών η οποία να περιλαμβάνει 5 εναλλασσόμενες σιαγόνες πρεσαρίσματος για : 1) Κλειστά μη μονωμένα άκρα τερματικών (AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8, DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm², JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm² 2) Μονωμένα άκρα (AWG 22-18 / 16-14 / 12-10, DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²) 3) Ανοιχτά μη μονωμένα άκρα (AWG 22-18 / 16-14 / 12-10, DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²) 4) Μικρά μονωμένα άκρα (AWG 22-18 / 16-14 / 12-10, DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²) 5) Μεγάλα μονωμένα άκρα (AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12, DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²) τοποθετημένα σε αφρώδη θήκη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 46 | Πένσα, μήκους 200 mm, 1000V, ενδεικτικού τύπου, Knipex 03'-180 | Πένσα, μήκους 200 mm, 1000V, ενδεικτικού τύπου, Knipex 03'-180, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 47 | Περτσιναδόρος σπειρωμάτων M3 - M8 | Περτσιναδώρος κατάλληλος για πριτσίνια αλουμινίου και χάλυβα, με σπείρωμα Μ3 - Μ4 - M5 - M6 - M8Συσκευασία σε πλαστική κασετίνα, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 48 | Πολυεστερική ατσαλίνα Ø5mm, 20m, με ειδική πλέξη “3 νημάτων” με αποσπώμενα άκρα: σπιράλ μεταλλικός οδηγός με θηλιά έλξης και θηλιά έλξης στο πίσω άκρο της ατσαλίνας. | Πολυεστερική ατσαλίνα Ø5mm, 20m με ειδική πλέξη “3 νημάτων” με αποσπώμενα άκρα: σπιράλ μεταλλικός οδηγός με θηλιά έλξης και θηλιά έλξης στο πίσω άκρο της ατσαλίνας. Χαρακτηριστικά : καμπυλότητα (R) 100mm, αντοχή θραύσης 250kg, δύναμη έλξης 250kg, μήκος 20m, βάρος 0.5kg, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 49 | Πολύμετρο ψηφιακό | Πολύμετρο ψηφιακόΧαρακτηριστικά:Τάση συνεχούς ρεύματος (V): 600V ± (0.5% ~ 3)Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (V): 600V ± (0.7%; 3)LoZ ACV (V): 600V ± (2% - 5)ACV LPF: 600V ± (2% - 5)Ρεύμα DC (A): 20Α ± (0,8% + 3)Ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (Α): 20Α ± (1% + 3)Αντίσταση (Ω): 60MΩ ± (0,8% + 2)Χωρητικότητα (F): 60mF ± (3% + 5)Συχνότητα (Hz): 10Hz ~ 1MHz ± (0,1% + 4)Κύκλος λειτουργίας: 0,1% ~ 99,9% ± (2% ~ 5)Ανώτατο όριο ACV ± (2% + 100)Ανίχνευση μέγιστου ρεύματος ± (3% + 100)Δυνατότητες: Συχνότητα μετρήσεων 3 φορές / δευτερόλεπτο, Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος 45Hz ~ 400Hz, AC απόκριση συχνότητας ρεύματος 45Hz ~ 400Hz, Δοκιμή διόδου / ορίου, Αυτόματη απενεργοποίηση, Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, Διατήρηση δεδομένων / MAX / MIN, Επιλογή λειτουργίας (SELECT), Δοκιμή πτώσης 2 m / IP65Γενικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: Μπαταρία 9V, ευδιάκριτη οθόνηΒασικά εξαρτήματα: Καλώδια, μπαταρία, τσάντα μεταφοράς, Αγγλικό & Ελληνικό εγχειρίδιο, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 50 | Σετ Εξωλκέων Βιδών 6τμχ | Σετ Εξωλκέων Βιδών 6τμχ, 3-6mmX52mm, 6-8mmX58mm, 8-11mmX66mm, 11-14mmX75mm, 14-18mmX80mm,18-25mmX88mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 51 | Σετ με μύτες 1/4" chrome vanadium ατσάλι για βιδολόγο | Σετ βιδώματος με μύτες 1/4" chrome vanadium ατσάλι σε κασετίνα από θερμοπλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις Να περιλαμβάνει κοντή καστάνια 1/4" και κατσαβίδι νάνο με 1/4" υποδοχή. Το σετ να περιέχει τουλάχιστον τα κατώθι μυτάκια ¼ : Ισια 3, 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 7 , 8 χιλ.Σταυρού philips 0 , 1 , 3XPh2 , Ph3.Σταυρού Pozi 0 , 1 , 3XPz2 , Ph3Triwing 1, 2 ,3.Σταυρού ασφαλείας παράκεντρο 6,8,10χιλAllen ίντζας. 1/16" , 5/64" , 3/32" , 7/64" . 1/8" , 9/64" , 5/32" , 3/16" , 7/32" , 1/4".Allen χιλιοστά 1.5 , 2 ,2.5 , 3 , 4, 5 , 5.5 , 6 , 8 χιλ.Allen ασφαλείας ιντζας. 5/64" , 3/32" , 7/64" , 1/8" , 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" , 1/4".Allen ασφαλείας χιλιοστά 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 5.5 , 6 , 8 χιλ.Torx μύτες Τ8 , Τ10, Τ15 , Τ20, Τ25 , Τ27, Τ30 , Τ40, Τ45.Torx μύτες ασφαλείας Τ8 , Τ10, Τ15 , Τ20 , Τ25, Τ27, Τ30 , Τ40 , Τ45.Τετράγωνες μύτες (Square) 0 , 1 , 2 , 3 .Ασφαλείας διχάλα (Spaner) 4 , 6 , 8 , 10.Πολύσφηνα M5 , M6 , M8προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 52 | Στροφείο γαλβανιζέ ατσαλίνας με βάση | Μεταλλικό γαλβανιζέ στροφείο κάθετο Ø520mm με βάση, για εύκολη και γρήγορη χρήση της πολυεστερικής ατσαλίνας, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 53 | Συλλογή 7 κλειδιών Αλλεν με κεφαλή μπίλιας και λαβή Ταυ ενδεικτικού τύπου Unior -609337 | Συλλογή 7 κλειδιών Αλλεν με κεφαλή μπίλιας και λαβή Ταυ ενδεικτικού τύπου Unior -609337, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 54 | Σφυρί με ξύλινη λαβή, 300gr | Σφυρί με ξύλινη λαβή, 300gr, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 55 | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (14 mm) | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (14 mm), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 56 | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (15 mm) | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (15 mm), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 57 | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (16 mm) | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (16 mm), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 58 | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (17 mm) | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (17 mm), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 59 | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (18 mm) | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R με κοντό στέλεχος (18 mm), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
|  | **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΛΙΚΑ** |  |
| 60 | Starter 4-22 | Starter 4-22, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 61 | Starter 4-65 | Starter 4-65, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 62 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 6Α | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 6Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 63 | Ασφάλεια βαρελάκι 25A | Ασφάλεια βαρελάκι (κυλινδρική 10,3 mm X 38) 25A, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 64 | Ασφάλεια βαρελάκι 35A | Ασφάλεια βαρελάκι 35A (32A), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 65 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 66 | Ασφάλεια ΔΕΗ 60Α | Ασφάλεια ΔΕΗ 60Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 67 | Ασφαλειοθήκη μαύρη βιδωτή, για ασφάλεια αυτοκινήτου μικρή 10 Α | Ασφαλειοθήκη μαύρη βιδωτή, για ασφάλεια αυτοκινήτου μικρή 10 Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 68 | Δεματικά 10 εκ., πλάτος 2,6 εκ. Λευκά | Δεματικά , μήκος 10 εκ., πλάτος 2,6 εκ. Λευκά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 69 | Δεματικά 20 εκ., πλάτος 2,6 εκ. λευκά | Δεματικά , μήκος 20 εκ., πλάτος 2,6 εκ. λευκά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 70 | Δεματικά 29 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά | Δεματικά, μήκος 29 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 71 | Δεματικά 37 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά | Δεματικά μήκος 37 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 72 | Εκκινητής (ADELEQ ignitor Z 400 M, 220/240V/50-60Hz, 70-400W, Tb max 5A) | Εκκινητής (ADELEQ ignitor Z 400 M, 220/240V/50-60Hz, 70-400W, Tb max 5A), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 73 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 3X2,5, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | KΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 3X2,5, ισχύος 600/1000V, μόνωση αγωγών από XLPE, με αγωγούς πολύκλωνους από σύρματα καθαρού χάλκού, με εσωτερική μόνωση από PVC, με οπλισμό από γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα και εξωτερική μόνωση από PVC. Περιοχή θερμοκρασίας όταν κάμπτεται από -15⁰C έως +90⁰C.. Εξωτερική διάμετρος 13,8mm, βάρος χαλκού 397 kg/km, βάρος καλωδίου 20/km (κατά προσέγγιση), για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 74 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 4X2,5, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | KΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 4X2,5, ισχύος 600/1000V, μόνωση αγωγών από XLPE, με αγωγούς πολύκλωνους από σύρματα καθαρού χάλκού, με εσωτερική μόνωση από PVC, με οπλισμό από γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα και εξωτερική μόνωση από PVC. Περιοχή θερμοκρασίας όταν κάμπτεται από -15⁰C έως +90⁰C.. Εξωτερική διάμετρος 14,7mm, βάρος χαλκού 452 kg/km, βάρος καλωδίου 20/km (κατά προσέγγιση), για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 75 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X4, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | KΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X4, ισχύος 600/1000V, μόνωση αγωγών από XLPE, με αγωγούς πολύκλωνους από σύρματα καθαρού χάλκού, με εσωτερική μόνωση από PVC, με οπλισμό από γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα και εξωτερική μόνωση από PVC. Περιοχή θερμοκρασίας όταν κάμπτεται από -15⁰C έως +90⁰C.. Εξωτερική διάμετρος 18,9mm, βάρος χαλκού 810 kg/km, βάρος καλωδίου 20kg/km (κατά προσέγγιση), για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 76 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X6, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | KΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X6, ισχύος 600/1000V, μόνωση αγωγών από XLPE, με αγωγούς πολύκλωνους από σύρματα καθαρού χάλκού, με εσωτερική μόνωση από PVC, με οπλισμό από γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα και εξωτερική μόνωση από PVC. Περιοχή θερμοκρασίας όταν κάμπτεται από -15⁰C έως +90⁰C.. Εξωτερική διάμετρος 26mm, βάρος χαλκού 1800 kg/km, βάρος καλωδίου 25kg/km (κατά προσέγγιση), για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 77 | Καλώδιο δικτύου UTP cat 5 (καρούλι 305m) | Καλώδιο δικτύου UTP cat 5 (καρούλι 305m), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 78 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 10 mm | Κλέμες "κυπαρισάκια" 10 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 79 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 16 mm | Κλέμες "κυπαρισάκια" 16 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 80 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 25 mm | Κλέμες "κυπαρισάκια" 25 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 81 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 35 mm | Κλέμες "κυπαρισάκια" 35 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 82 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 1,5 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 1,5 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 83 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 10 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 10 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 84 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 6 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 6 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 85 | Κουτί διακλάδωσης από θερμοπλαστικό πλαστικό τετράγωνο, στεγανό, διάστάσεων 10Χ10cm και βάθος 5 cm (μήκος πλάτ | Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, για εξωτερική τοποθέτηση, στεγανό με διάσταση πλευράς τετραγώνου 10 cm και βάθος 5 cm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 86 | Λάμπα φθορίου 18W, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000 K | Λάμπα φθορίου 18W, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000 K, (ενδεικτικού τύπου Philips LT-D), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 87 | Λάμπα φθορίου 36W, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000 K | Λάμπα φθορίου 36W, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000 K, (ενδεικτικού τύπου Philips LT-D), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 88 | Λάμπα φθορίου 58W, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000 K | Λάμπα φθορίου 58W, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000 K, (ενδεικτικού τύπου Philips LT-D), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 89 | Λαμπτήρας LED Tube 14,5W, μήκους 120cm, 1600lm, G13, 230V AC, 4000K | Λαμπτήρας LED Tube 14,5W, μήκους 120cm, 1600lm, G13, 230V, 4000K, μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης 80-89, ενεργειακής κλάσης Α+ προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 90 | Λαμπτήρας LED Tube 8W, μήκους 60cm, 800lm, G13, 230V AC, 4000K | Λαμπτήρας LED Tube 8W, μήκους 60cm, 800lm, G13, 230V, 4000K, μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης 80-89, ενεργειακής κλάσης Α+ προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 91 | Πηνίο για λαμπτήρα φθορίου 18 W | Πηνίο για λαμπτήρα φθορίου 18 W, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 92 | Πηνίο για λαμπτήρα φθορίου 36 W | Πηνίο για λαμπτήρα φθορίου 36 W, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 93 | Πηνίο για λαμπτήρα φθορίου 58 W | Πηνίο για λαμπτήρα φθορίου 58 W, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 94 | Πιστόλι σιλικόνης | Πιστόλι σιλικόνης, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 95 | Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ75, 6 Atm | Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ75, 6 Atm (σε τεμάχια των τριών μέτρων) προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 96 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 97 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1 mm (1,5m) με διακόπτη | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1 mm (1,5m) με διακόπτη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 98 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 99 | Πρίζα δικτύου μονή (ΚΛΙΠΣ RJ45 UTP Cat 5) εξωτερική | Πρίζα δικτύου μονή (ΚΛΙΠΣ RJ45 UTP Cat 5) εξωτερική, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 100 | Πρίζα τηλεφώνου μονή 6P4C εξωτερική | Πρίζα τηλεφώνου μονή 6P4C εξωτερική, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 101 | Προβολέας LED 50W - 60W, απόδοσης > 5.000lm, Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, CRI ≥ 70, διάρκεια ζωής ≥ 80.000 h, power factor 0,9, IP 66, IK 08 | Προβολέας LED 50W - 60W, φωτεινή ροή ≥ 5.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈4.000Κ, CR I ≥ 70, διάρκεια ζωής ≥ 80.000 h, power factor ≥ 0,9, IP 66, IK 08 προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 102 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 103 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 104 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 105 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 106 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 107 | Σιλικόνη πιστολιού άσπρη | Σιλικόνη πιστολιού άσπρη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 108 | Σιλικόνη πιστολιού διαφανή | Σιλικόνη πιστολιού διαφανή, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 109 | Σιλικόνη πιστολιού τύπου οδοντόκρεμας | Σιλικόνη πιστολιού τύπου οδοντόκρεμας, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 110 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 13,5, Φ20, διάμετρος καλωδίου 9-12,5mm | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 13,5, Φ20, διάμετρος καλωδίου 9-12,5mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 111 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 21, Φ29, διάμετρος καλωδίου 8/10-21/26mm | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 21, Φ29, διάμετρος καλωδίου 8/10-21/26mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 112 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 29, Φ37, διάμετρος καλωδίου 13,5/15-21/26mm | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 29, Φ37, διάμετρος καλωδίου 13,5/15-21/26mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 113 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 9, Φ16, διάμετρος καλωδίου 5-8mm | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 9, Φ16, διάμετρος καλωδίου 5-8mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 114 | Σωληνάκια πρέσας γυμνά Φ10 | Σωληνάκια πρέσας γυμνά Φ10, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 115 | Σωληνάκια πρέσας γυμνά Φ16 | Σωληνάκια πρέσας γυμνά Φ16, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 116 | Σωληνάκια πρέσας γυμνά Φ6 | Σωληνάκια πρέσας γυμνά Φ6, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 117 | Ταινία scotch (3M) 23 Rubber | Ταινία scotch 23 Rubber (3M), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 118 | Ταινία σημάνσεως κόκκινου- άσπρου χρώματος πλάτους 200mm και μήκος 100m | Ταινία σημάνσεως κόκκινου- άσπρου χρώματος πλάτους 200mm και μήκος 100m, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 119 | Χαλκός γείωσης Φ 16mm | Χαλκός γείωσης Φ 16mm χαλκός γείωσης Φ16, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
|  | **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΙΝΑΚΑ** |  |
| 120 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | Ασφάλεια 25 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 121 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | Ασφάλεια 35 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 122 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | Ασφάλεια 50 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 123 | Ασφάλεια 63 Α NEOZED | Ασφάλεια 63 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 124 | Ασφάλεια βαρελάκι 40A | Ασφάλεια βαρελάκι 10,3mmX38mm 40AA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 125 | Ασφάλεια κυλινδρική 8Χ32 10A | Ασφάλεια βαρελάκι (κυλινδρική 8mm X 32mm) 10A, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 126 | Ασφάλεια κυλινδρική 8Χ32 6A | Ασφάλεια βαρελάκι (κυλινδρική 8mm X 32mm) 6A, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 127 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50 Α και σπειρώματος Ε 33 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50 Α και σπειρώματος Ε 33, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 128 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 129 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10Α | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 130 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16Α | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 131 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20Α | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 132 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 133 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 30mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 30mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 134 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 63Α, 30mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 63Α, 30mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 135 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου F204A-40/0,3 ABB Τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 300mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου F204A-40/0,3 ABB Τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 300mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 136 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 137 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 63Α | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 63Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 138 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 139 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 140 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 20 Α ενδεικτικού τύπου ESB 20-20/230, ABB | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 20 Α ενδεικτικού τύπου ESB 20-20/230, ABB, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 141 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 24 Α ενδεικτικού τύπου ESB 24-40/230, ABB | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 24 Α ενδεικτικού τύπου ESB 24-40/230, ABB, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 142 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 40 Α ενδεικτικού τύπου ESB 40-40/230, ABB | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 40 Α ενδεικτικού τύπου ESB 40-40/230, ABB, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 143 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 35Χ30, δύο σειρών, τύπου STAB SIEMENS | Ηλεκτρικός πίνακας από γαλβανιζέ λαμαρίνα ντεκαπέ (DKP) πάχους 1,25 mm κατά Ε.Ν. 6029 με σήμανση CE με πόρτα, διαστάσεων 35Χ30, μεταλλικός πίνακας δύο σειρών (ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS) με πλάτη στήριξης των υλικών πάχους 1,5 mm και μετώπη, προστασίας IP 54. Θα περιλαμβάνει χωριστές μπάρες ουδέτερου και γείωσης (κλέμενς) στερεωμένες στην πλάτη στήριξης, μετωπική πλάκα (μετώπη), βάση στήριξης ηλεκτρολογικού υλικού (ράγα) στερεωμένη στην πλάτη στήριξης, συγκολλημένη υποδοχή για τη γείωση στην πόρτα και κλειδαριά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 144 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. κομπλέ | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. κομπλέ, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 145 | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, 2 εξόδων | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, με αυτόματη αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα (ανεξάρτητη εγκατάσταση σε ράγα DIN σύμφωνα με το πρότυπο EN 60715) δύο εξόδων. Με δυνατότητες : προγραμματισμού ανά ημέρα ή ανά ομάδες ημερών, προγραμματισμού με τεχνολογία Bluetooth® μέσω εφαρμογής ή επιτόπου προγραμματισμού των βασικών λειτουργιών, μόνιμης επιβολής ON ή OFF, προσωρινής παράκαμψης ON ή OFF, απομακρυσμένης ενεργοποίησης - παράκαμψης (προσωρινή, μόνιμη ή με χρονική καθυστέρηση) με κουμπί πίεσης.Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ +10/-15 % και 240 V~ ± 6 %, Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz, Κατανάλωση: EGN200 < 350 mW / EGN400 < 500 mW. IP20, IK04. Εφεδρεία μπαταρίας : 10 έτη χωρίς καμία ενέργεια, Διαμόρφωση μέσω φορητής συσκευής/υπολογιστή λειτουργικά συστήματα : iOS 8 ή μεταγενέστερη έκδοση, Android 5.1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση. Bluetooth®: 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση : Ραδιοσυχνότητα Quicklink: 868 - 870 MHz, Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 25 mW- Κατηγορία δέκτη 2, Εμβέλεια: 100 m σε ελεύθερο πεδίο, ενδεικτικού τύπου Hager EGN200, προμήθεια και παράδοση στην αποθήκη του Δήμου |
| 146 | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, μίας εξόδου | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, με αυτόματη αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα (ανεξάρτητη εγκατάσταση σε ράγα DIN σύμφωνα με το πρότυπο EN 60715) μίας εξόδου. Με δυνατότητες : προγραμματισμού ανά ημέρα ή ανά ομάδες ημερών, προγραμματισμού με τεχνολογία Bluetooth® μέσω εφαρμογής ή επιτόπου προγραμματισμού των βασικών λειτουργιών, μόνιμης επιβολής ON ή OFF, προσωρινής παράκαμψης ON ή OFF, απομακρυσμένης ενεργοποίησης - παράκαμψης (προσωρινή, μόνιμη ή με χρονική καθυστέρηση) με κουμπί πίεσης.Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ +10/-15 % και 240 V~ ± 6 %, Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz, Κατανάλωση: EGN200 < 350 mW / EGN400 < 500 mW. IP20, IK04. Εφεδρεία μπαταρίας : 10 έτη χωρίς καμία ενέργεια, Διαμόρφωση μέσω φορητής συσκευής/υπολογιστή λειτουργικά συστήματα : iOS 8 ή μεταγενέστερη έκδοση, Android 5.1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση. Bluetooth®: 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση : Ραδιοσυχνότητα Quicklink: 868 - 870 MHz, Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 25 mW- Κατηγορία δέκτη 2, Εμβέλεια: 100 m σε ελεύθερο πεδίο, ενδεικτικού τύπου Hager EGN100, προμήθεια και παράδοση στην αποθήκη του Δήμου |
| 147 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ). Προμήθεια και μεταφορά πίλαρ κατασκευασμένου από γαλβανισμένη και βαμμένη ηλεκτροστατικά λαμαρίνα πάχους 1,5 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m. Το εσωτερικό του πίλαρ θα είναι ενιαίο και διακριτά χωρισμένο σε δύο χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,35m. θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,55m για την ηλεκτρική διανομή. Και οι δυο χώροι θα κλείνουν με μονόφυλλη θύρα αναλόγων διαστάσεων. Η θύρα του χώρου της χελώνας της ΔΕΗ σε ύψος 0,43m θα φέρει άνοιγμα πλάτους 15 εκ και ύψους 20 εκ. για τη λήψη της ένδειξης από τον καταμετρητή της ΔΕΗ. Το άνοιγμα αυτό θα κλείνει με ειδικό πλέγμα και τζάμι fiber glass. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων (όχι κολλητών), δ) θα έχουν από δυο κλείθρα ασφαλείας η κάθε μια (όχι κλειδί). Και στους δυο χώρους, στην ράχη του πίλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. καθώς και ο ηλεκτρικός πίνακας. Το επάνω μέρος του πίλαρ θα έχει σχήμα στέγης και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 4cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή. Η λαμαρίνα από την οποία θα είναι κατασκευασμένο το πίλλαρ θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ και όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της αρεσκείας της Υπηρεσίας. |
| 148 | Μονές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C) | Μονές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 149 | Τριπλές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C) | Τριπλές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 150 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 230V, 50-60 Hz, με φωτοαισθητήρα ενδεικτικός τύπος ABB TL1 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού , 230V, 50-60 Hz, (με φωτοαισθητήρα ο οποίος περιλαμβάνεται) με ρύθμιση φωτεινότητας από 2 έως 200 lux, Πιστοποιητικά : CE, LVD, EMC, RoHS, IEC 60669-2-1, Ed.4.2, IEC 60669-1 Ed. 4.0, EN 50581:2012, ενδεικτικός τύπος ABB TL1, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 151 | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία, ενός στοιχείου | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία, ενός στοιχείου, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
|  |  |  |
|  |  |  |